广西翰林工程项目管理有限责任公司关于广西国控林业投资股份有限公司2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目施工服务(项目编号：GXHL-G3-2026017 )的更正公告（一）

[bookmark: _GoBack]一、项目基本情况                
原公告的招标项目编号：GXHL-G3-2026017                 
原公告的招标项目名称：广西国控林业投资股份有限公司2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目施工服务                  
首次公告日期：2026年9月28 日                    
二、更正信息                
更正事项：更正招标文件               
更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第二章采购需求
	详见附件一
	 详见附件二

	2
	[bookmark: _Toc23393]第五章拟签订的合同文本
	第三条  工程款支付方式
历年林工程：单个工序经验收合格后，按核定面积进行一次性结算，不支付工程进度款。
新造林工程：按本条约定的方式支付工程进度款及办理竣工结算。新造林工程进度款支付
	删除

	3
	第五章拟签订的合同文本
	第4条 双方权利及义务：（一）甲方权利义务
8.与乙方协同购买营林施工人员人身意外伤害保险。
	第5条 双方权利及义务：
8.监督乙方为施工人员购买人身意外险。


	4
	第五章拟签订的合同文本
	第四条  双方权利及义务：（二）乙方权利义务
10.与甲方协同购买营林施工人员人身意外伤害保险。

	10.负责给所有施工人员购买人身意外伤害保险。意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人。


三、其他补充事宜
采购公告、采购文件涉及到以上更正内容则全文统一，请按更正后的内容执行，其余部分不变。 
四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系　　　            
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806]1.招标人信息
名    称：广西国控林业投资股份有限公司
地    址：南宁市青秀区玉兰路2号林业新村公建部分职工服务中心4楼（华森大厦4楼） 
联系人：谢工
联系方式：0771-5828956 
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]2.招标代理机构信息
名    称：广西翰林工程项目管理有限责任公司
地　　址：南宁市青秀区云景路78号南宁民族大饭店十七层B-1713号办公
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]3.项目联系方式
项目联系人：邓其盈  林子馨
电　　话：0771-5850233　　

 
           采购代理机构: 广西翰林工程项目管理有限责任公司
 2026年9月30日



















附件一更正前采购需求：
第2章  采购需求

一、 项目基本情况
采购人油茶林地需要开展追肥等营林施工作业。为保障油茶树健康生长，计划组织开展施工。
（一）各标段基本情况：
	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项一
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	河池市天峨县纳直乡当里村6林班
	330.6
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。




	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项二
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	河池市天峨县纳直乡当里村6林班、河池市天峨县纳直乡当里村8林班、河池市天峨县纳直乡当里村9林班
	586.2
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。






	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项三
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	河池市天峨县坡结乡坡结村1经营林班
	213.9
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。







	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项四
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	东兰县金谷乡、巴畴乡
	362.4
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。





	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项五
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	河池市天峨县下老乡纳明村1经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村4经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村6经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村8经营林班
	712.8
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。





（二）技术要求和质量标准：
以下是各施工工序对应的技术要求及质量标准，同时作为项目验收标准。
	标的
	工序类型
	技术要求

	适用于标项一、二、三、四、五
	割灌除草抚育
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm,植株周边的杂草及缠绕在植株上的藤蔓要通过手工方式拔除，不得损伤植株。

	
	标记采伐木
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。

	
	间伐
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。

	
	造材
	1.对伐倒木进行打枝及铲皮作业，打枝要求用小斧头进行，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除，要求斧口平滑，铲皮使用铲皮刀进行，要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节

	
	集材、清理运输采伐剩余物
	1.现有林区道路的，将林路上方150m、林路下方80m范围内，尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点，对于无路或偏远一些小班6cm以上的木材也尽量归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。

	
	追肥
	1.施肥量0.5kg/株。
2.一树一坑，坑规格为:坑面宽40cm，深20cm，底宽20cm，挖坑位置在两株树之间面对上坡于等高线上方处、离树根 80-100cm;若两树间隔较远，则选择在离树根80-100cm处、面对上坡于等高线上方处各挖一个坑，都需避开伐桩。
3.施肥回坑。量取 0.5kg肥料，均匀撒施在坑的上方或下方，将该部分的肥料和土回到坑内，达到拌肥的效果，采用少量多次，把有肥料的土全部回到坑内，再踩一踩压实土。每次施肥后均要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。必须有监工人员全程跟踪监督、检查，确保肥料均匀和足量。

	
	肥料短途运输、装卸
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）

	
	维修林路
	实施前须报营林部核准。




（三）人员配备要求（适用于标项一、标项二、标项三、标项四、标项五）：
需配备不少于10名施工人员，所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
二、 商务要求（（适用于标项一、标项二、标项三、标项四、标项五））
（一）服务期限：
自合同签订之日起至2026年12月10日。
（二）实施地点：
河池市天峨县广西国控林业投资股份有限公司经营的林地内（标的一所属经营班编号：GK*122220320506，标的二所属林地经营班编号：GK*122220320506、GK*122220320506、GK*122220320506、GK*122220320508、GK*122220320509，标的三所属林地经营班编号：GK*122220720101，标的四所属林地经营班编号：GK*122420320103、GK*122420320104、GK*122420320105、GK*122420320106、GK*122420420302、GK*122420420303、GK*122420420304、GK*122420420305、GK*122420420202、GK*122420420203、GK*122420420205、GK*122420420206，标的五所属林地经营班编号：GK*122220620501、GK*122210121404、GK*122210121406、GK*122210121408）。具体范围详见施工范围图。实际结算面积以公司无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。
（三）验收申请、流程及返工处理
1.验收申请：当中标人完成某一单项工序并自检合格后，报采购人技术员进行验收。
2.验收流程：采购人技术员接收到中标人验收申请后，在30个工作日内（如遇雨天等特殊情况除外）会同中标人进行验收，验收合格则签字确认，若不合格则由采购人技术员依合同约定及现场情况签发返工通知单，并说明返工要求及完工时间。中标人逾期不配合验收的，视为认可采购人单方验收结果。
3.返工后验收：中标人应按要求组织返工，如中标人不按要求返工或拒不返工的，采购人有权选择单方面解除合同，并要求中标人赔偿因此给采购人造成的全部损失。返工结束并自检合格后，重新申请验收，若仍不合格的，采购人有权拒付中标人该工序不合格部分面积的承包费，并视情况有权选择单方面解除合同，且有权要求中标人赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于工期延误损失、另行组织施工的费用等）。
（四）费用支付与结算：
1. 结算原则
(1) 历年林工程：单个工序经验收合格后，按核定面积进行一次性结算，不支付工程进度款。
(2) 新造林工程：按本条约定的方式支付工程进度款及办理竣工结算。
2. 新造林工程进度款支付
乙方按合同约定完成相应施工工序后，可就已完成的合格工程量向甲方申请支付进度款。经甲方审核确认，甲方按审定合格工程量的 70% 支付进度款。
3. 竣工结算
(1) 工程全部完工并经甲方最终验收合格后，双方按验收合格面积直接办理竣工结算。
(2) 乙方应在结算手续启动前，向甲方开具合法有效的增值税普通发票。甲方在收到发票后的 20 个工作日内，支付结算余款。


















附件1、广西国控林业投资股份有限公司2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目施工服务林地信息和施工工序信息表

1

标项一林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	河池市天峨县纳直乡当里村6林班
	330
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm,植株周边的杂草及缠绕在植株上的藤蔓要通过手工方式拔除，不得损伤植株。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	330
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	330
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	330
	60
	1.对伐倒木进行打枝及铲皮作业，打枝要求用小斧头进行，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除，要求斧口平滑，铲皮使用铲皮刀进行，要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	330
	160
	1.现有林区道路的，将林路上方150m、林路下方80m范围内，尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点，对于无路或偏远一些小班6cm以上的木材也尽量归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	330
	110
	1.施肥量0.5kg/株。
2.一树一坑，坑规格为:坑面宽40cm，深20cm，底宽20cm，挖坑位置在两株树之间面对上坡于等高线上方处、离树根 80-100cm;若两树间隔较远，则选择在离树根80-100cm处、面对上坡于等高线上方处各挖一个坑，都需避开伐桩。
3.施肥回坑。量取 0.5kg肥料，均匀撒施在坑的上方或下方，将该部分的肥料和土回到坑内，达到拌肥的效果，采用少量多次，把有肥料的土全部回到坑内，再踩一踩压实土。每次施肥后均要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。必须有监工人员全程跟踪监督、检查，确保肥料均匀和足量。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	330
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	4000米
	3元/米
	实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	




标项二林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	河池市天峨县纳直乡当里村6林班、河池市天峨县纳直乡当里村8林班、河池市天峨县纳直乡当里村9林班
	586.2
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm,植株周边的杂草及缠绕在植株上的藤蔓要通过手工方式拔除，不得损伤植株。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	586.2
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	586.2
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	586.2
	60
	1.对伐倒木进行打枝及铲皮作业，打枝要求用小斧头进行，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除，要求斧口平滑，铲皮使用铲皮刀进行，要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	586.2
	160
	1.现有林区道路的，将林路上方150m、林路下方80m范围内，尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点，对于无路或偏远一些小班6cm以上的木材也尽量归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	586.2
	110
	1.施肥量0.5kg/株。
2.一树一坑，坑规格为:坑面宽40cm，深20cm，底宽20cm，挖坑位置在两株树之间面对上坡于等高线上方处、离树根 80-100cm;若两树间隔较远，则选择在离树根80-100cm处、面对上坡于等高线上方处各挖一个坑，都需避开伐桩。
3.施肥回坑。量取 0.5kg肥料，均匀撒施在坑的上方或下方，将该部分的肥料和土回到坑内，达到拌肥的效果，采用少量多次，把有肥料的土全部回到坑内，再踩一踩压实土。每次施肥后均要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。必须有监工人员全程跟踪监督、检查，确保肥料均匀和足量。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	586.2
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	9800米
	3元/米
	实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	






标项三林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	河池市天峨县坡结乡坡结村1经营林班
	213.9
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm,植株周边的杂草及缠绕在植株上的藤蔓要通过手工方式拔除，不得损伤植株。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	213.9
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	213.9
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	213.9
	60
	1.对伐倒木进行打枝及铲皮作业，打枝要求用小斧头进行，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除，要求斧口平滑，铲皮使用铲皮刀进行，要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	213.9
	160
	1.现有林区道路的，将林路上方150m、林路下方80m范围内，尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点，对于无路或偏远一些小班6cm以上的木材也尽量归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	213.9
	110
	1.施肥量0.5kg/株。
2.一树一坑，坑规格为:坑面宽40cm，深20cm，底宽20cm，挖坑位置在两株树之间面对上坡于等高线上方处、离树根 80-100cm;若两树间隔较远，则选择在离树根80-100cm处、面对上坡于等高线上方处各挖一个坑，都需避开伐桩。
3.施肥回坑。量取 0.5kg肥料，均匀撒施在坑的上方或下方，将该部分的肥料和土回到坑内，达到拌肥的效果，采用少量多次，把有肥料的土全部回到坑内，再踩一踩压实土。每次施肥后均要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。必须有监工人员全程跟踪监督、检查，确保肥料均匀和足量。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	213.9
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	1400
	3元/米
	实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	



标项四林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	东兰县金谷乡、巴畴乡
	362.4
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm,植株周边的杂草及缠绕在植株上的藤蔓要通过手工方式拔除，不得损伤植株。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	362.4
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	362.4
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	362.4
	60
	1.对伐倒木进行打枝及铲皮作业，打枝要求用小斧头进行，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除，要求斧口平滑，铲皮使用铲皮刀进行，要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	362.4
	160
	1.现有林区道路的，将林路上方150m、林路下方80m范围内，尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点，对于无路或偏远一些小班6cm以上的木材也尽量归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	362.4
	110
	1.施肥量0.5kg/株。
2.一树一坑，坑规格为:坑面宽40cm，深20cm，底宽20cm，挖坑位置在两株树之间面对上坡于等高线上方处、离树根 80-100cm;若两树间隔较远，则选择在离树根80-100cm处、面对上坡于等高线上方处各挖一个坑，都需避开伐桩。
3.施肥回坑。量取 0.5kg肥料，均匀撒施在坑的上方或下方，将该部分的肥料和土回到坑内，达到拌肥的效果，采用少量多次，把有肥料的土全部回到坑内，再踩一踩压实土。每次施肥后均要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。必须有监工人员全程跟踪监督、检查，确保肥料均匀和足量。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	362.4
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	5000
	3元/米
	实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	






标项五林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	河池市天峨县下老乡纳明村1经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村4经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村6经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村8经营林班
	712.8
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm,植株周边的杂草及缠绕在植株上的藤蔓要通过手工方式拔除，不得损伤植株。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	712.8
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	712.8
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	712.8
	60
	1.对伐倒木进行打枝及铲皮作业，打枝要求用小斧头进行，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除，要求斧口平滑，铲皮使用铲皮刀进行，要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	712.8
	160
	1.现有林区道路的，将林路上方150m、林路下方80m范围内，尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点，对于无路或偏远一些小班6cm以上的木材也尽量归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	712.8
	110
	1.施肥量0.5kg/株。
2.一树一坑，坑规格为:坑面宽40cm，深20cm，底宽20cm，挖坑位置在两株树之间面对上坡于等高线上方处、离树根 80-100cm;若两树间隔较远，则选择在离树根80-100cm处、面对上坡于等高线上方处各挖一个坑，都需避开伐桩。
3.施肥回坑。量取 0.5kg肥料，均匀撒施在坑的上方或下方，将该部分的肥料和土回到坑内，达到拌肥的效果，采用少量多次，把有肥料的土全部回到坑内，再踩一踩压实土。每次施肥后均要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。必须有监工人员全程跟踪监督、检查，确保肥料均匀和足量。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	712.8
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	12900米
	3元/米
	实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	




1

附件二更正后采购需求：
第3章  采购需求

一、 项目基本情况
采购人油茶林地需要开展追肥等营林施工作业。为保障油茶树健康生长，计划组织开展施工。
（一）各标段基本情况：
	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项一
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	河池市天峨县纳直乡当里村6林班
	330.6
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。




	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项二
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	河池市天峨县纳直乡当里村6林班、河池市天峨县纳直乡当里村8林班、河池市天峨县纳直乡当里村9林班
	586.2
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。






	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项三
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	河池市天峨县坡结乡坡结村1经营林班
	213.9
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。







	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项四
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	东兰县金谷乡、巴畴乡
	362.4
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。





	标的
	要求人数
	施工区域
	计划施工面积（亩）
	备注

	标项五
	要求18-60周岁的适龄施工人员不少于10人，且所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
	河池市天峨县下老乡纳明村1经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村4经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村6经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村8经营林班
	712.8
	结算面积以无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。



（二）技术要求和质量标准：
以下是各施工工序对应的技术要求及质量标准，同时作为项目验收标准。
	标的
	工序类型
	技术要求

	适用于标项一、二、三、四、五
	割灌除草抚育
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm。

	
	标记采伐木
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。

	
	间伐
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。

	
	造材
	1.对伐倒木进行打枝作业，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节。

	
	集材、清理运输采伐剩余物
	1.将整个作业区尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。

	
	追肥
	1.施肥量0.75kg/株。
2.确保一树一坑，坑规格为:长20cm，宽20cm，深20cm，挖坑位置在树根的左侧或右侧 80-100cm处；追肥坑验收合格方可追肥。间伐株不追肥。
3.施肥回坑。用定量器具量取 0.75kg肥料，均匀施放在坑的底部，现场管理员全面检查确认后方可回土；将表土回埋满坑，全部盖住肥料。
4.必须有现场管理员全程跟踪检查，确保肥料足量到位。要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。

	
	肥料短途运输、装卸
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）

	
	维修林路
	按实际维修长度、以3元/米结算，实施前须报营林部核准。


（三）人员配备要求（适用于标项一、标项二、标项三、标项四、标项五）：
需配备不少于10名施工人员，所有人员均须在进场施工前购买个人意外伤害保险（意外身故或伤残保额不低于80万元/人，意外医疗保额不低于8万元/人，意外住院津贴补助不低于1000元/天/人，最高180天计1.8万元/人，投保年保费最高额600元/人），投标时可提供承诺书（承诺中标后进场前完成保险购买及人员配备），保险单复印件可在进场前补交。
二、 商务要求（（适用于标项一、标项二、标项三、标项四、标项五））
（一）服务期限：
自合同签订之日起至2026年12月10日。
（二）实施地点：
河池市天峨县广西国控林业投资股份有限公司经营的林地内（标的一所属经营班编号：GK*122220320506，标的二所属林地经营班编号：GK*122220320506、GK*122220320506、GK*122220320506、GK*122220320508、GK*122220320509，标的三所属林地经营班编号：GK*122220720101，标的四所属林地经营班编号：GK*122420320103、GK*122420320104、GK*122420320105、GK*122420320106、GK*122420420302、GK*122420420303、GK*122420420304、GK*122420420305、GK*122420420202、GK*122420420203、GK*122420420205、GK*122420420206，标的五所属林地经营班编号：GK*122220620501、GK*122210121404、GK*122210121406、GK*122210121408）。具体范围详见施工范围图。实际结算面积以公司无人机航拍勾绘的实际施工作业面积为准。
（三）验收申请、流程及返工处理
1.验收申请：当中标人完成某一单项工序并自检合格后，报采购人技术员进行验收。
2.验收流程：采购人技术员接收到中标人验收申请后，在30个工作日内（如遇雨天等特殊情况除外）会同中标人进行验收，验收合格则签字确认，若不合格则由采购人技术员依合同约定及现场情况签发返工通知单，并说明返工要求及完工时间。中标人逾期不配合验收的，视为认可采购人单方验收结果。
3.返工后验收：中标人应按要求组织返工，如中标人不按要求返工或拒不返工的，采购人有权选择单方面解除合同，并要求中标人赔偿因此给采购人造成的全部损失。返工结束并自检合格后，重新申请验收，若仍不合格的，采购人有权拒付中标人该工序不合格部分面积的承包费，并视情况有权选择单方面解除合同，且有权要求中标人赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于工期延误损失、另行组织施工的费用等）。
（四）费用支付与结算：
4. 结算原则
乙方按合同约定完成相应施工工序后，可就已完成的合格工程量向甲方申请支付进度款。经甲方审核确认，甲方按审定合格工程量的 70% 支付进度款。
5. 竣工结算
(3) 工程全部完工并经甲方最终验收合格后，双方按验收合格面积直接办理竣工结算。
(4) 乙方应在结算手续启动前，向甲方开具合法有效的增值税普通发票。甲方在收到发票后的 20 个工作日内，支付结算余款。


















附件1、广西国控林业投资股份有限公司2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目施工服务林地信息和施工工序信息表

1

标项一林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	河池市天峨县纳直乡当里村6林班
	330.6
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	330.6
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	330.6
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	330.6
	60
	1.对伐倒木进行打枝作业，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节。
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	330.6
	160
	1.将整个作业区尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	330.6
	110
	1.施肥量0.75kg/株。
2.确保一树一坑，坑规格为:长20cm，宽20cm，深20cm，挖坑位置在树根的左侧或右侧 80-100cm处；追肥坑验收合格方可追肥。间伐株不追肥。
3.施肥回坑。用定量器具量取 0.75kg肥料，均匀施放在坑的底部，现场管理员全面检查确认后方可回土；将表土回埋满坑，全部盖住肥料。
4.必须有现场管理员全程跟踪检查，确保肥料足量到位。要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	330.6
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	4000米
	3元/米
	按实际维修长度、以3元/米结算，实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	




标项二林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	河池市天峨县纳直乡当里村6林班、河池市天峨县纳直乡当里村8林班、河池市天峨县纳直乡当里村9林班
	586.2
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	586.2
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	586.2
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	586.2
	60
	1.对伐倒木进行打枝作业，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节。
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	586.2
	160
	1.将整个作业区尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	586.2
	110
	1.施肥量0.75kg/株。
2.确保一树一坑，坑规格为:长20cm，宽20cm，深20cm，挖坑位置在树根的左侧或右侧 80-100cm处；追肥坑验收合格方可追肥。间伐株不追肥。
3.施肥回坑。用定量器具量取 0.75kg肥料，均匀施放在坑的底部，现场管理员全面检查确认后方可回土；将表土回埋满坑，全部盖住肥料。
4.必须有现场管理员全程跟踪检查，确保肥料足量到位。要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	586.2
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	9800米
	3元/米
	按实际维修长度、以3元/米结算，实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	


标项三林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	河池市天峨县坡结乡坡结村1经营林班
	213.9
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	213.9
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	213.9
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	213.9
	60
	1.对伐倒木进行打枝作业，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节。
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	213.9
	160
	1.将整个作业区尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	213.9
	110
	1.施肥量0.75kg/株。
2.确保一树一坑，坑规格为:长20cm，宽20cm，深20cm，挖坑位置在树根的左侧或右侧 80-100cm处；追肥坑验收合格方可追肥。间伐株不追肥。
3.施肥回坑。用定量器具量取 0.75kg肥料，均匀施放在坑的底部，现场管理员全面检查确认后方可回土；将表土回埋满坑，全部盖住肥料。
4.必须有现场管理员全程跟踪检查，确保肥料足量到位。要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	213.9
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	1400
	3元/米
	按实际维修长度、以3元/米结算，实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	



标项四林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	东兰县金谷乡、巴畴乡
	362.4
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	362.4
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	362.4
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	362.4
	60
	1.对伐倒木进行打枝作业，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节。
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	362.4
	160
	1.将整个作业区尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	362.4
	110
	1.施肥量0.75kg/株。
2.确保一树一坑，坑规格为:长20cm，宽20cm，深20cm，挖坑位置在树根的左侧或右侧 80-100cm处；追肥坑验收合格方可追肥。间伐株不追肥。
3.施肥回坑。用定量器具量取 0.75kg肥料，均匀施放在坑的底部，现场管理员全面检查确认后方可回土；将表土回埋满坑，全部盖住肥料。
4.必须有现场管理员全程跟踪检查，确保肥料足量到位。要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	362.4
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	5000
	3元/米
	按实际维修长度、以3元/米结算，实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
	



标项五林地信息和施工工序信息表
	序号
	工序
	施工区域
	面积（亩）
数量（吨）
	单价
（元/亩、吨）
	技术规程要求及说明
	计划竣工时间
	备注

	1
	割灌除草抚育
	河池市天峨县下老乡纳明村1经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村4经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村6经营林班、河池市天峨县向阳镇党隘村8经营林班
	712.8
	80
	将林地上的杂草、杂灌、藤类等植物全部清除，留存高度不得超过 20cm。
	2026年12月10日
	

	2
	标记采伐木
	
	712.8
	20
	费用包括人工费、材料费。按照“去劣留优、去小留大、去密留匀、去弯留直、去双留单，不得砍出天窗”等基本要求，对每个作业小班的Ⅲ级木（必要时）、Ⅳ级木、Ⅴ级木进行标号，检查合格后才能施工采伐，严禁边标号边采伐。
	2026年12月10日
	

	3
	间伐
	
	712.8
	50
	伐倒标记木，不错砍、不漏砍，尽量降低伐根，伐桩上方高度不超过10cm。
	2026年12月10日
	

	4
	造材
	
	712.8
	60
	1.对伐倒木进行打枝作业，从伐倒木的根部向梢部方向将枝丫砍除要求不损伤木质部。
2.对尾径≥6cm的伐倒木制成2m/节。
	2026年12月10日
	

	5
	集材、清理运输采伐剩余物
	
	712.8
	160
	1.将整个作业区尾径大于6cm的木材归集到林道边指定地点。
2.对伐区造材剩余的枝丫及杂灌木等能利用的其他剩余物运离山场加以利用，每公顷丢弃木材不超过0.5m³。树叶、藤蔓及杂草等平铺或者按一定间距均匀堆放在林分内。
	2026年12月10日
	

	6
	追肥
	
	712.8
	110
	1.施肥量0.75kg/株。
2.确保一树一坑，坑规格为:长20cm，宽20cm，深20cm，挖坑位置在树根的左侧或右侧 80-100cm处；追肥坑验收合格方可追肥。间伐株不追肥。
3.施肥回坑。用定量器具量取 0.75kg肥料，均匀施放在坑的底部，现场管理员全面检查确认后方可回土；将表土回埋满坑，全部盖住肥料。
4.必须有现场管理员全程跟踪检查，确保肥料足量到位。要求回收肥料包装袋，整理清点记录数量，确认后集中统一处理。
	2026年12月10日
	

	7
	肥料短途运输、装卸
	
	712.8
	13.5
	肥料运输、装卸费（含临时仓储费、装卸费）
	2026年12月10日
	

	8
	维修林路
	
	12900米
	3元/米
	按实际维修长度、以3元/米结算，实施前须报营林部核准。
	2026年12月10日
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